**附件：**

**广东省省级2017年度第3期空调机批量集中采购项目**

**中标品牌及详细配置**

**包组1：壁挂式空调**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中标供应商** | **广州嘉又明电器有限公司** | | | | | | |
| **品牌** | **美的** | | | | | | |
| **配置类别** | D1 | D2 | D3 | D4 | | D5 | D6 |
| 整机型号 | KF-26GW/Y-DA400(D2) | KFR-26GW/DY-DA400(D2) | KF-35GW/Y-DA400(D2) | KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) | | KF-50GW/Y-DA400(D2) | KFR-50GW/DY-DA400(D2) |
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | | 2级 | 2级 |
| 空调类型 | 分体定频壁挂机 | | | | | | |
| 规格（匹数） | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | | 2P | 2P |
| 额定制冷量(W) | 2740.1 | 2660 | 3698.2 | 3690 | | 5220.4 | 5000 |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | | 单冷 | 冷暖 |
| 制冷面积(㎡) | 10~15 | | 16~24 | | | 22~34 | |
| 随机连接管长度 | 3米 | | | | | | |
| 随机水管长度 | 3米 | | | | | | |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | | | | | | |
| **配置类别** | **D7** | **D8** | **D21** | **D22** | **D23** | |  |
| 整机型号 | KF-72GW/Y-DA400(D2) | KFR-72GW/DY-DA400(D2) | KFR-26GW/BP3DN1Y-DA200(B2)E | KFR-35GW/BP3DN1Y-DA200(B2)E | KFR-50GW/BP2DN1Y-DA400(B2) | |  |
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | |  |
| 空调类型 | 分体定频壁挂机 | | 分体变频壁挂机 | | | |  |
| 规格（匹数） | 3P | 3P | 1P | 1.5P | 2P | |  |
| 额定制冷量(W) | 7260 | 7260 | 2600 | 3500 | 5000 | |  |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | |  |
| 制冷面积(㎡) | 32~50 | | 10~15 | 16~24 | 22~34 | |  |
| 随机连接管长度 | 3米 | | 3米 | | | |  |
| 随机水管长度 | 3米 | | 3米 | | | |  |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | | 1.5米 | | | |  |

**包组2：柜式空调和嵌入式空调**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中标供应商** | **广东威宝电器有限公司** | | | | | |
| **品牌** | **美的** | | | | | |
| **配置类别** | **D9** | **D10** | **D11/220V** | **D11/380V** | **D12/220V** | **D12/380V** |
| 整机型号 | KF-51LW/Y-PA400(D2) | KFR-51LW/DY-PA400(D2) | KF-72LW/Y-PA400(D2) | KFR-72LW/SDY-PA400(D2) | KFR-72LW/DY-PA400(D2)A | KFR-72LW/SDY-PA400(D2) |
| 能效等级 | 二级 | | | | | |
| 空调类型 | 分体定频柜机 | | | | | |
| 规格（匹数） | 2P | 2P | 3P | 3P | 3P | 3P |
| 额定制冷量（W） | 5250 | 5250 | 7435.3 | 7300 | 7290 | 7300 |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 22-34 | | 34-53 | 32-50 | 34-53 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | 3米 | | | | | |
| 随机水管长度 | 5米 | | | | | |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | | | | | |
| **配置类别** | **D13** | **D14** | **D15** | **D16** | **D17/220V** | **D17/380V** |
| 整机型号 | KF-120LW/SY-PA400(D2) | KFR-120LW/SDY-PA400(D2) | KFR-51QW/DY-B(D2) | KFR-51QW/DY-B(D2) | KF-72QW/Y-B(D2) | KFR-72QW/SDY-B(D2) |
| 能效等级 | 二级 | | | | | |
| 空调类型 | 分体定频柜机 | | 嵌入式空调(含天花、天井空调） | | | |
| 规格（匹数） | 5P | 5P | 2P | 2P | 3P | 3P |
| 额定制冷量（W） | 12511.2 | 12000 | 5250 | 5250 | 7200 | 7200 |
| 冷暖类型 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 46-70 | | 22-34 | | 32-50 | |
| 随机连接管长度 | 4米 | | / | / | / | |
| 随机水管长度 | 5米 | | / | / | / | |
| 随机电源线长度 | 1.5米 | | / | / | / | |
| 配置类别 | **D18/220V** | **D18/380V** | **D19** | **D20** | **D24** | **D25** |
| 整机型号 | KFR-72QW/DY-B(D2) | KFR-72QW/SDY-B(D2) | KF-120QW/SY-B(D2) | KFR-120QW/SDY-B(D2) | KFR-51LW/BP3DN1Y-PA400(B2) | KFR-72LW/BP3DN1Y-PA400(B2) |
| 能效等级 | 二级 | | | | | |
| 空调类型 | 嵌入式空调(含天花、天井空调） | | | | 分体变频柜机 | |
| 规格（匹数） | 3P | 3P | 5P | 5P | 2P | 3P |
| 额定制冷量（W） | 7200 | 7200 | 12550.3 | 12000 | 5100 | 7200 |
| 冷暖类型 | 冷暖 | 冷暖 | 单冷 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 制冷面积（㎡） | 32-50 | | 46-70 | | 22-34 | 32-50 |
| 随机连接管长度 | / | | | | 4米 | |
| 随机水管长度 | / | | | | 5米 | |
| 随机电源线长度 | / | | | | 1.5米 | |

附加报价表：

| **规格（匹数）** | **1P～1.5P** | **2P** | **3P** | **5P** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接管加长 （元/米） | 75元/米 | 100元/米 | 120元/米 | 150元/米 |
| 水管（软）加长（元/米） | 10元/米 | | | |
| 水管（硬）加长（元/米） | 18元/米 | | | |
| 电源线加长 （元/米） | 10元/米 | 15元/米 | 25元/米 | 30元/米 |
| 不锈钢支架 （元/副） | 80元/副 | 100元/副 | 140元/副 | 180元/副 |
| 漏电保护开关（元/个） | 100元/个 | | | |

注：1.本表为空调机随机标配范围外（可能）需要的各项配件、辅材的单项报价；

2.本表中的报价不含在总报价中。